[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# host

モード: LDAPサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / LDAPクライアント

`(config-ldap-server)# host {HOSTNAME|A.B.C.D|X:X::X:X}`

`(config-ldap-server)# no host`

対象LDAPサーバーのホスト名またはIPv4/IPv6アドレスを指定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻す。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`HOSTNAME` | LDAPサーバーのホスト名
`A.B.C.D` | LDAPサーバーのIPv4アドレス
`X:X::X:X` | LDAPサーバーのIPv6アドレス

### コマンドツリー

    ldap-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- host（LDAPサーバーモード）

### 関連コマンド

port（LDAPサーバーモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC