[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# session-timeout-action

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# session-timeout-action {reauthentication|disconnection}`

`(config-wireless-network-cp)# no session-timeout-action`

キャプティブポータルにおいて無線クライアントのセッション有効期間（session-timeout-interval）が満了したときの動作を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はreauthentication。

### パラメーター

`reauthentication` | 対象クライアントを認証ページにリダイレクトする
`disconnection` | 対象クライアントの無線接続を切断する

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2　バージョン8.0.1-1.1以降
- AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-2.1以降
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402、AT-TQm1402　バージョン6.0.2-0.1以降

■ reauthenticationアクションが発動した場合、リダイレクトされた認証ページで再度認証をパスしても元のWebページには自動的に戻らないため、該当クライアントのユーザーは希望のWebページにアクセスしなおす必要がある。
■ disconnectionアクションが発動した場合、クライアントの仕様・設定によってはユーザーによる再接続処理が必要となる

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
        |
        +- session-timeout-action（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

session-timeout-interval（キャプティブポータル設定モード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC