[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# sim enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ワイヤレスWAN

`(config)# [no] sim enable {sim1|sim2}`

内蔵ワイヤレスWANモジュールのSIMスロットを有効にする。
no形式で実行した場合はSIMスロットを無効にする。
初期状態はどのスロットも無効。

### パラメーター

`sim1` | SIM1スロット
`sim2` | SIM2スロット

### 使用例

■ SIM1スロットを有効にする。

    awplus(config)# sim enable sim1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- sim enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show 5g sim（非特権EXECモード）
sim failover-interval（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC