[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# clear ip mroute

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`# clear ip mroute {*|GROUP [SOURCE]}`

IPマルチキャスト経路表から指定したエントリーを削除する。

### パラメーター

`*` | すべてのエントリーを対象にする
`GROUP [SOURCE] :=` | `A.B.C.D [A.B.C.D]`
| マルチキャストグループアドレスとマルチキャスト送信者のIPアドレス。送信者のIPアドレスは省略可。指定したグループ、あるいは、グループと送信者の組に対応するエントリーだけを対象にする

### 関連コマンド

show ip mroute（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC