[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# anqp-element info-id

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# anqp-element info-id <0-999> payload HEX`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no anqp-element info-id <0-999>`

ANQPエレメントの追加指定を行う。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

### パラメーター

`<0-999>` | ANQPエレメントのID
`payload HEX` | ANQPのペイロードを100文字以下で指定

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
        |
        +- anqp-element info-id（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
dot11u（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC