[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# tacacs-server timeout

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# tacacs-server timeout <1-190>`

`(config)# no tacacs-server timeout`

TACACS+サーバーへの要求に対する応答待ち時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-190>` | TACACS+サーバーへの要求に対する応答待ち時間（秒）。初期値は5秒

### 使用例

■ TACACS+サーバーへの要求に対する応答待ち時間を10秒に設定する

    awplus(config)# tacacs-server timeout 10 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- tacacs-server timeout（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show tacacs（非特権EXECモード）
tacacs-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC