[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show ip ospf neighbor

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`> show ip ospf [<0-65535>] neighbor [A.B.C.D] [detail]`

`> show ip ospf [<0-65535>] neighbor interface A.B.C.D`

`> show ip ospf [<0-65535>] neighbor [detail] [all]`

OSPFの隣接ルーターの情報を表示する。

### パラメーター

`<0-65535>` | OSPFルーティングプロセスID。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる
`A.B.C.D` | 隣接ルーターのIPアドレス。省略時はすべての隣接ルーターを対象とする（allを指定したのと同じ動作）
`interface A.B.C.D` | OSPFインターフェースのIPアドレス。指定したアドレスを持つインターフェース上に存在する隣接ルーターだけを表示する
`detail` | 詳細な情報を表示する
`all` | すべての隣接ルーターを対象とする

### 使用例

    awplus> show ip ospf neighbor ↓

    OSPF process 0:
    Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
    2.1.1.1           1   Full/DR         00:00:38    172.16.10.2     vlan10
    3.1.1.1           1   Full/DROther    00:00:38    172.16.10.3     vlan10
    1.1.1.2           1   Full/Backup     00:00:33    172.21.10.2     vlan20
    4.1.1.1           1   Full/DROther    00:00:33    172.21.10.3     vlan20
    4.1.1.1           1   Full/ -         00:00:38    172.21.10.3     VLINK0

表 1
OSPF process | OSPFルーティングプロセスID
Neighbor ID | 隣接ルーターのルーターID
Pri | 隣接ルーターの優先度（隣接ルーターからのHelloパケットで示された値）
State | 隣接ルーターとの通信状態、および、隣接ルーターの役割。状態には、Down（初期状態）、Attempt（静的設定された隣接ルーターにHelloを送り、通信を試行中）、Init（該当ルーターからHelloを受信したが、まだ通信は片方向）、Two-Way（双方向の通信が確立した）、ExStart（隣接関係の確立開始）、Exchange（DDパケットの交換中）、Loading（データベースの同期をとるためLSRパケットで最新情報を要求）、Full（隣接関係の完成）がある。役割には、DR、Backup、DROtherがある
Dead Time | Router Dead Intervalタイマーの残り時間
Address | 隣接ルーター側インターフェースのIPアドレス
Interface | 隣接ルーターの存在している本製品側インターフェース

    awplus> show ip ospf neighbor 1.1.1.2 ↓

    OSPF process 0:
     Neighbor 1.1.1.2, interface address 172.21.10.2
        In the area 0.0.0.1 via interface vlan20
        Neighbor priority is 1, State is Full, 5 state changes
        DR is 172.21.10.1, BDR is 172.21.10.2
        Options is 0x02 (*|-|-|-|-|-|E|-)
        Dead timer due in 00:00:40
        Neighbor is up for 05:01:28
        Database Summary List 0
        Link State Request List 0
        Link State Retransmission List 0
        Crypt Sequence Number is 0
        Thread Inactivity Timer on
        Thread Database Description Retransmission off
        Thread Link State Request Retransmission off
        Thread Link State Update Retransmission off

    awplus> show ip ospf neighbor 4.1.1.1 ↓

    OSPF process 0:
     Neighbor 4.1.1.1, interface address 172.21.10.3
        In the area 0.0.0.1 via interface vlan20
        Neighbor priority is 1, State is Full, 5 state changes
        DR is 172.21.10.1, BDR is 172.21.10.2
        Options is 0x02 (*|-|-|-|-|-|E|-)
        Dead timer due in 00:00:35
        Neighbor is up for 04:52:44
        Database Summary List 0
        Link State Request List 0
        Link State Retransmission List 0
        Crypt Sequence Number is 0
        Thread Inactivity Timer on
        Thread Database Description Retransmission off
        Thread Link State Request Retransmission off
        Thread Link State Update Retransmission off

     Neighbor 4.1.1.1, interface address 172.21.10.3
        In the area 0.0.0.0 via interface VLINK0
        Neighbor priority is 1, State is Full, 5 state changes
        DR is 0.0.0.0, BDR is 0.0.0.0
        Options is 0x02 (*|-|-|-|-|-|E|-)
        Dead timer due in 00:00:35
        Neighbor is up for 04:52:30
        Database Summary List 0
        Link State Request List 0
        Link State Retransmission List 0
        Crypt Sequence Number is 0
        Thread Inactivity Timer on
        Thread Database Description Retransmission off
        Thread Link State Request Retransmission off
        Thread Link State Update Retransmission off

表 2
Neighbor | 隣接ルーターのルーターID
interface address | 隣接ルーター側インターフェースのIPアドレス
In the area | 隣接ルーターの存在しているエリア
via interface | 隣接ルーターの存在している本製品側インターフェース
Neighbor priority | 隣接ルーターの優先度（隣接ルーターからのHelloパケットで示された値）
State is | 隣接ルーターとの通信状態。Down（初期状態）、Attempt（静的設定された隣接ルーターにHelloを送り、通信を試行中）、Init（該当ルーターからHelloを受信したが、まだ通信は片方向）、Two-Way（双方向の通信が確立した）、ExStart（隣接関係の確立開始）、Exchange（DDパケットの交換中）、Loading（データベースの同期をとるためLSRパケットで最新情報を要求）、Full（隣接関係の完成）のいずれか
state changes | 状態遷移の回数
DR is | 指名ルーター（DR）のIPアドレス
BDR is | バックアップ指名ルーター（BDR）のIPアドレス
Options is | 隣接ルーターの能力またはオプションを示すOptionsフィールドの全体値および各フラグビットの状態
Dead timer due in | Router Dead Intervalタイマーの残り時間
Neighbor is up for | 隣接ルーターがアップしてからの経過時間

### 関連コマンド

neighbor（OSPFモード）
network（OSPFモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC