[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# protect

モード: マルウェアプロテクションモード
カテゴリー: UTM / マルウェアプロテクション（ストリーム型アンチウイルス）

`(config-malware)# [no] protect`

マルウェアプロテクション機能を有効化する。
no形式で実行した場合はマルウェアプロテクション機能を無効化する。
初期設定は無効。

### 使用例

■ マルウェアプロテクション機能を有効化する。

    awplus(config)# malware-protection ↓
    awplus(config-malware)# provider kaspersky ↓
    awplus(config-malware)# protect ↓

■ マルウェアプロテクション機能を無効化する。

    awplus(config)# malware-protection ↓
    awplus(config-malware)# no protect ↓

### 注意・補足事項

■ マルウェアプロテクション機能を有効化するには、あらかじめprovider kasperskyコマンドでマルウェアシグネチャデータベースの提供元を指定しておく必要がある。
■ 本機能を有効または無効にすると、Ethernetインターフェース（ethX）がいったんリンクダウンし、その後すぐにリンクアップする。

### コマンドツリー

    malware-protection (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- protect（マルウェアプロテクションモード）

### 関連コマンド

provider kaspersky（マルウェアプロテクションモード）
show malware-protection（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC