[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ip igmp snooping

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config)# [no] ip igmp snooping`

システム全体でIGMP Snoopingを有効にする。
no形式で実行した場合はIGMP Snoopingを無効にする。
初期設定は有効。
IGMP Snoopingを使うには、本コマンドによる全体設定と、ip igmp snoopingコマンド（インターフェースモード）によるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっている必要がある。

### 注意・補足事項

■ IGMP Snoopingをいったん無効にし、再度有効にする場合は、システムを再起動すること。
■ グローバルコンフィグモードのip igmp snoopingコマンド、インターフェースモードのip igmp snoopingコマンドのどちらか一方のみが実行されている状態では、不要なパケットが複製され出力される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip igmp snooping（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip igmp snooping（インターフェースモード）
show ip igmp groups（非特権EXECモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping mrouter interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC