[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# 2fa hotp-window-size

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / 2要素認証

`(config)# 2fa hotp-window-size <1-100>`

`(config)# no 2fa hotp-window-size`

2要素認証（HOTP）におけるHOTPウィンドウサイズを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は3。

### パラメーター

`<1-100>` | TOTPウィンドウサイズ。認証する側の現在のカウンター値を1として、ユーザー側のカウンターがいくつまで進んでいても受け入れるかを示す。初期値は3

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- 2fa hotp-window-size（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

2fa create user（特権EXECモード）
service 2fa（グローバルコンフィグモード）
show 2fa（特権EXECモード）
show 2fa user（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC