[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# source

モード: L2TPトンネルモード
カテゴリー: VPN / L2TPv2

`(config-l2tp-tunnel)# source {A.B.C.D|X:X::X:X|IFNAME}`

`(config-l2tp-tunnel)# no source`

対象L2TPトンネルから送信するデリバリーパケットの始点アドレスを指定する。
no形式で実行した場合は始点アドレスを未指定に戻す。
L2TPトンネル作成直後の初期状態では始点アドレス未指定。
未指定時は、トンネルの終点アドレス（destination）にもとづいて自動選択する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | デリバリーパケットの始点IPv4アドレス。デリバリープロトコル（ip-version）がIPv4のときだけ有効
`X:X::X:X` | デリバリーパケットの始点IPv6アドレス。デリバリープロトコル（ip-version）がIPv6のときだけ有効
`IFNAME` | デリバリーパケットの始点アドレスを持つインターフェース

### 使用例

■ L2TPトンネルtunnel1の始点IPアドレスを指定する。

    awplus(config)# l2tp tunnel tunnel1 ↓
    awplus(config-l2tp-tunnel)# ip-version 4 ↓
    awplus(config-l2tp-tunnel)# source 10.1.1.1 ↓

■ L2TPトンネルtunnel2の始点アドレスをインターフェース名で指定する。

    awplus(config)# l2tp tunnel tunnel2 ↓
    awplus(config-l2tp-tunnel)# ip-version 6 ↓
    awplus(config-l2tp-tunnel)# source ppp0 ↓

### コマンドツリー

    l2tp tunnel (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- source（L2TPトンネルモード）

### 関連コマンド

ip-version（L2TPトンネルモード）
show interface（非特権EXECモード）
show l2tp tunnel（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC