[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# osu status enable

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# [no] osu status enable`

OSUステータスを有効にする。
no形式で実行すると、無効になる。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
        |
        +- osu status enable（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

osu ssid（Hotspot2.0モード）
osu-providers server-uri（Hotspot2.0モード）
osu-providers friendly-name lang name（Hotspot2.0モード）
osu-providers nai（Hotspot2.0モード）
osu-providers method-list（Hotspot2.0モード）
osu-providers service-desc lang desc（Hotspot2.0モード）
osu-providers icon lang file（Hotspot2.0モード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC