[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# repeat-time

モード: Webリダイレクトモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Webリダイレクト

`(config-web-redirect)# repeat-time <1-31536000>`

`(config-web-redirect)# no repeat-time`

（HTTPリダイレクトモード）同一クライアントに対する、HTTPリダイレクトの実行頻度を規定するリピートタイマーの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期状態に戻る。
初期状態は未設定（値としては0に相当）。
HTTPリダイレクトモードでは、クライアントごとにWebアクセスの日時を記録し、設定した頻度で各クライアントのWebアクセスをリダイレクトする。
実際のリダイレクト頻度は下記2つのタイマーによって決まる。詳細は解説編を参照。

- リピートタイマー（repeat-timeコマンド）
- アイドルタイマー（idle-timeコマンド）

### パラメーター

`<1-31536000>` | リピートタイマー（秒）。各クライアントに対するリダイレクトの最小間隔を表す。未設定時は0（秒）に相当（つねにリダイレクトする）

### コマンドツリー

    web-redirect (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- repeat-time（Webリダイレクトモード）

### 関連コマンド

idle-time（Webリダイレクトモード）
show web-redirect（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC