[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# shared-secret

モード: L2TPプロファイルモード
カテゴリー: PPP / PPPoE AC

`(config-l2tp-profile)# shared-secret [encrypted] PASSWORD`

`(config-l2tp-profile)# no shared-secret`

対象L2TPプロファイルで接続するL2TPサーバー（LNS = L2TP Network Server）のパスワードを指定する。
no形式で実行した場合はパスワードの設定を削除する。

### パラメーター

`encrypted` | `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`PASSWORD` | L2TPサーバーパスワード

### 注意・補足事項

■ バージョン5.5.4-0.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-2.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。

### コマンドツリー

    l2tp-profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- shared-secret（L2TPプロファイルモード）

### 関連コマンド

version（L2TPプロファイルモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC