[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show web-redirect

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Webリダイレクト

`# show web-redirect`

Webリダイレクト機能の状態を表示する。

### 使用例

    awplus# show web-redirect ↓
    Mode:       HTTP redirection
    Status:     Enabled
    Total number of redirected clients: 1
    Clients:
    Address                    Last Redirection           Next redirection after
    -------------------------------------------------------------------------------
    10.1.1.2                   Thu  5 Jul 2018 16:17:12   Fri  6 Jul 2018 16:17:12

表 1
Mode | Webリダイレクト機能の動作モード。HTTP redirection（HTTPリダイレクトモード）、Proxy chaining redirection（プロキシーモード）のいずれか
Status | Webリダイレクト機能の有効・無効
(これ以降はHTTPリダイレクトモード時にのみ表示)
Total number of redirected clients | リダイレクト対象として追跡中のクライアント数
Clients | 追跡中のクライアント一覧
Address | クライアントのアドレス
Last Redirection | 前回リダイレクトした日時
Next redirection after | 次回リダイレクトが可能になる日時。アイドルタイマー（idle-timeコマンド）を1以上に設定している場合、本項目は最短ケースの日時をあらわす点に注意

### 関連コマンド

web-redirect（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC