[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体の動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system environment ↓
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 1  Name: AR4050S
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Fan: Fan (Rpm)                         3750       2411        -       Ok
    2   Voltage: 2.5V (Volts)                 2.461      2.344      2.865     Ok
    3   Voltage: Battery (Volts)              3.038      2.700      3.586     Ok
    4   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.248      2.973      3.627     Ok
    5   Voltage: 5.0V (Volts)                 4.948      4.505      5.495     Ok
    6   Voltage: 12V (Volts)                 11.250     10.813     13.188     Ok
    7   Voltage: 0.92V (Volts)                0.900      0.872      0.970     Ok
    8   Temp: Internal (Degrees C)               35   58(Hyst)         65     Ok

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC