[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# type memory

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type memory <1-100> [DIRECTION]`

メモリートリガーを作成する。
メモリートリガーは、メモリー使用率が指定値を越えたときに起動される。

### パラメーター

`<1-100>` | しきい値。メモリー使用率をパーセンテージで指定する
`DIRECTION :=` | `{up|down|any}`
| 起動条件。省略時はany
| `up` | しきい値を下から上に越えたとき
| `down` | しきい値を上から下に越えたとき
| `any` | up/downの両方

### 使用例

■ メモリー使用率が70%を超えたときに起動するメモリートリガー「3」を作成する。

    awplus(config)# trigger 3 ↓
    awplus(config-trigger)# type memory 70 up ↓

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type memory（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC