[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# captive-portal virtual-ip

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# captive-portal virtual-ip A.B.C.D`

`(config-wireless-ap-prof)# no captive-portal virtual-ip`

キャプティブポータル認証ページへのアクセスに使用する待ち受けIPアドレス（仮想アドレス）を設定する。
no形式で実行した場合は待ち受けIPアドレス（仮想アドレス）を削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`A.B.C.D` | キャプティブポータル認証ページへのアクセスに使用する待ち受けIPアドレス（仮想アドレス）

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.1-1.1以降
- AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-2.1以降
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e バージョン6.0.1-5.1以降

■ A.B.C.Dパラメーターには、ネットワーク上に存在しないアドレス（仮想アドレス）を指定すること。

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- captive-portal virtual-ip（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

captive-portal（無線ネットワークモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC