[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# atmf backup area-masters now

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf backup area-masters now [area NAME | area NAME node NAME]`

AMFローカルマスターのバックアップを手動実行する。

### パラメーター

`area NAME` | AMFバックアップ対象エリア名。大文字小文字を区別する。show atmf area nodesコマンドで確認可能。
`node NAME` | AMFバックアップ対象ノード名。大文字小文字を区別しない。show atmf area nodesコマンドで確認可能。

### 使用例

■ オフィス1のエリアで、すべてのAMFローカルマスターのバックアップをとる。

    SBx81# atmf backup area-masters now area Office1 ↓

■ オフィス1のエリアで、AMFローカルマスターSBx811のバックアップをとる。

    SBx81# atmf backup area-masters now area Office1 node SBx811 ↓

■ すべてのエリアで、すべてのAMFローカルマスターのノードのバックアップをとる。

    SBx81# atmf backup area-masters now ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはatmf backup area-masters enableコマンドを設定している時に実行できる。
■ 本コマンド入力時にすでに他のバックアップ（自動、手動を問わない）が実行中だった場合は、エラーとなり次のメッセージが表示される。

    % ATMF backup is already running

■ 本コマンドはコントローラーでのみ有効。
■ 外部メディアを取り外すときは、事前にunmountコマンドを実行し、未書き込みのデータを書き出してから取りはずすこと。

### 関連コマンド

atmf backup area-masters synchronize（特権EXECモード）
show atmf backup area（特権EXECモード）
unmount（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC