[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ip-version

モード: L2TPトンネルモード
カテゴリー: VPN / L2TPv2

`(config-l2tp-tunnel)# ip-version {4|6}`

対象L2TPトンネルにおいて、IPv4、IPv6のどちらを使用してトンネリングを行うか指定する。
L2TPトンネル作成直後の初期値はIPv4。

### パラメーター

`4` | IPv4。初期設定
`6` | IPv6

### コマンドツリー

    l2tp tunnel (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip-version（L2TPトンネルモード）

### 関連コマンド

show l2tp tunnel（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC