[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# update-interval

モード: IPSモード
カテゴリー: UTM / 侵入防御（IPS）

`(config-ips)# update-interval {minutes <10-525600>|hours <1-8760>|days <1-365>|weeks <1-52>|never}`

`(config-ips)# no update-interval`

アドバンスドIPSが使用するProofpoint社のIPSデータベースの更新チェック間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1時間。

### パラメーター

`minutes <10-525600>` | 更新チェック間隔（分）
`hours <1-8760>` | 更新チェック間隔（時間）
`days <1-365>` | 更新チェック間隔（日）
`weeks <1-52>` | 更新チェック間隔（週）
`never` | 定期的な更新チェックを行わない。その場合もprotectコマンドでIPS機能を有効化したときだけはチェックを行う

### 使用例

■ アドバンスドIPSが使用するProofpoint社のIPSデータベースの更新チェック間隔を1週間に設定する。

    awplus(config-ips)# update-interval weeks 1 ↓

■ アドバンスドIPSが使用するProofpoint社のIPSデータベースの定期的な更新チェックを行わないように設定する。

    awplus(config-ips)# update-interval never ↓

■ アドバンスドIPSが使用するProofpoint社のIPSデータベースの更新チェック間隔を初期値の1時間に戻す。

    awplus(config-ips)# no update-interval ↓

### コマンドツリー

    ips (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- update-interval（IPSモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC