[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# wireless-mac-filter enable

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] wireless-mac-filter enable`

対象無線ネットワークでMACフィルター（MACアドレスリスト）を有効にする。
no形式で実行した場合は、対象無線ネットワークでMACフィルターを無効にする。
初期設定は無効。
MACフィルターが有効に設定された無線ネットワークでは、AP共通設定（APプロファイル）に割り当てられたMACフィルター（MACアドレスリスト）とそのフィルタータイプ（ホワイトリストかブラックリスト）にもとづいてMACアドレスフィルタリングが実行される。

### 注意・補足事項

■ 同一無線ネットワーク上において、MAC認証（mac-auth radius auth group）とMACフィルター（wireless-mac-filter enable）を同時に使用することはできない。
■ 本コマンドが有効に設定されていてもAPプロファイルにはMACフィルターが割り当てられていない場合、管理下AP側ではMACアドレスなしのブラックリストが設定された状態となる。ただし、ブラックリストは登録されたMACアドレスだけを拒否するため、MACアドレスなしの場合は拒否動作は行われない。
■ MACフィルターに関するログは出力されない。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- wireless-mac-filter enable（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

wireless-mac-filter（APプロファイルモード）
wireless-mac-filter（無線LANコントローラーモード）
show wireless wireless-mac-filter（非特権EXECモード）
wireless export wireless-mac-filter（特権EXECモード）
wireless import wireless-mac-filter（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC