[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# tunnel mode gre

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / GRE

`(config-if)# tunnel mode gre [ipv6]`

`(config-if)# no tunnel mode`

対象トンネルインターフェースの動作モードをGRE（Generic Routing Encapsulation）に設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
GREトンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv4、IPv6
- ペイロード（内側）プロトコル：IPv4、IPv6
- 上位層モジュール：IPv4、IPv6
- 必須設定パラメーター
  - 外側始点IPv4/IPv6アドレス（tunnel sourceコマンド）
  - 外側終点IPv4/IPv6アドレス（tunnel destinationコマンド）
- オプション設定パラメーター
  - 外側TTL値（tunnel ttlコマンド）
  - 外側DSCP値（tunnel dscpコマンド）
  - GREチェックサムの有効・無効（tunnel checksumコマンド）
  - IPsecによる保護（tunnel protection ipsecコマンド）
    ※別途、ISAKMP事前共有鍵の設定が必要（crypto isakmp keyコマンド）
    - ISAKMP自装置ID（tunnel local nameコマンド）
    - ISAKMP対向装置ID（tunnel remote nameコマンド）

### パラメーター

`ipv6` | 外側プロトコル（デリバリープロトコル）としてIPv6を使う場合に指定する。本パラメーター指定時は、tunnel source、tunnel destinationコマンドでIPv6アドレスを指定する必要がある。省略時は外側プロトコルとしてIPv4を使う

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel0を作成し、動作モードをGREに設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode gre ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel mode gre（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip address（インターフェースモード）
ipv6 address（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）
tunnel checksum（インターフェースモード）
tunnel destination（インターフェースモード）
tunnel dscp（インターフェースモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）
tunnel source（インターフェースモード）
tunnel ttl（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC