[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ipv6 icmp error-interval

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / 一般設定

`(config)# ipv6 icmp error-interval <0-2147483647>`

`(config)# no ipv6 icmp error-interval`

応答として送信するICMP（IPv6）エラーメッセージの送信間隔を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1000ミリ秒。

### パラメーター

`<0-2147483647>` | ICMPv6エラーメッセージの送信間隔。単位はミリ秒。初期値は1000

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 icmp error-interval（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip icmp error-interval（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC