[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# platform 5g carrier set

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ワイヤレスWAN

`# platform 5g carrier set NAME`

内蔵ワイヤレスWANモジュールが使用する通信事業者設定（PRIファイル）を指定する。

### パラメーター

`NAME` | 通信事業者名。有効な名前はshow 5g carriersコマンドで確認できる（Carrier Name欄）

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは別途提供される手順書の指示にしたがってご使用ください。
同手順書は内蔵ワイヤレスWANインターフェース用の新しいファームウェア・PRIファイルのリリース時に弊社ホームページで公開予定です。
■ 本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。

### 関連コマンド

platform 5g carrier delete（特権EXECモード）
platform 5g update firmware pri（特権EXECモード）
platform 5g update pri（特権EXECモード）
show 5g carriers（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC