[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# wan-metrics downlink-speed

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# wan-metrics downlink-speed <1-4294967295>`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no wan-metrics downlink-speed`

WAN側 ダウンリンクの回線スピード(kbps)を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は8000。

### パラメーター

`<1-4294967295>` | ダウンリンクの回線スピードをkbpsの単位で指定（1Gbps → 1000000 (kbps) ）

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
        |
        +- wan-metrics downlink-speed（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
hs20（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC