[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# lifetime

モード: ISAKMPプロファイルモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config-isakmp-profile)# lifetime <600-31449600>`

`(config-isakmp-profile)# no lifetime`

対象ISAKMPプロファイルにおけるISAKMP SAの有効期間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値（本コマンド未設定時の値）は86400秒。

### パラメーター

`<600-31449600>` | ISAKMP SAの有効期間（秒）。指定時間が経過すると、ISAKMP SAは再ネゴシエートされる。本コマンド未設定時は86400秒

### 使用例

■ カスタムISAKMPプロファイルsampleにおけるISAKMP SAの有効期間を129600秒に設定する。

    awplus(config)# crypto isakmp profile sample ↓
    awplus(config-isakmp-profile)# lifetime 129600 ↓

■ カスタムISAKMPプロファイルsampleにおけるISAKMP SAの有効期間を初期値の86400秒に戻す。

    awplus(config)# crypto isakmp profile sample ↓
    awplus(config-isakmp-profile)# no lifetime ↓

### コマンドツリー

    crypto isakmp profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- lifetime（ISAKMPプロファイルモード）

### 関連コマンド

crypto isakmp peer（グローバルコンフィグモード）
show isakmp profile（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC