[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show ipv6 ospf route

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`> show ipv6 ospf [PROCID] route`

OSPFv3経路表を表示する。

### パラメーター

`PROCID` | router ipv6 ospfコマンドで設定したOSPFv3ルーティングプロセスID、またはrouter ipv6 vrf ospfコマンドで指定したVRFインスタンス名。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる

### 使用例

■ 標準の表示形式（ipv6 ospf display route single-line未設定時）

    awplus> show ipv6 ospf route ↓
    OSPFv3 Process (*null*)
    Codes: C - connected, D - Discard, O - OSPF, IA - OSPF inter area
           E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

       Destination                                   Metric
         Next-hop
    C  2001:db8:1000:10::/64                              1
         directly connected, vlan10, Area 0.0.0.1
    C  2001:db8:1000:e000::/64                            1
         directly connected, eth1, Area 0.0.0.1
    C  2001:db8:2222:10::/64                              1
         directly connected, vlan1, Area 0.0.0.0
    IA 2001:db8:5000:10::/64                              2
         via fe80::200:cdff:fe28:748, vlan1, Area 0.0.0.0
    IA 2001:db8:5000:e000::/64                            2
         via fe80::200:cdff:fe28:748, vlan1, Area 0.0.0.0
    E2 2001:db8:5001::/48                            2/5001
         via fe80::200:cdff:fe28:748, vlan1
    E1 2001:db8:5fff::/48                              6001
         via fe80::200:cdff:fe28:748, vlan1

■ 1行表示形式（ipv6 ospf display route single-line設定時）

    awplus> show ipv6 ospf route ↓
    OSPFv3 Process (*null*)
    Codes: C - connected, D - Discard, O - OSPF, IA - OSPF inter area
           E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

       Destination              Metric Next-hop
    C  2001:db8:1000:10::/64    1      directly connected, vlan10, Area 0.0.0.1
    C  2001:db8:1000:e000::/64  1      directly connected, eth1, Area 0.0.0.1
    C  2001:db8:2222:10::/64    1      directly connected, vlan1, Area 0.0.0.0
    IA 2001:db8:5000:10::/64    2      via fe80::200:cdff:fe28:748, vlan1, Area 0.0.
    0.0
    IA 2001:db8:5000:e000::/64  2      via fe80::200:cdff:fe28:748, vlan1, Area 0.0.
    0.0
    E2 2001:db8:5001::/48       2/5001 via fe80::200:cdff:fe28:748, vlan1
    E1 2001:db8:5fff::/48       6001   via fe80::200:cdff:fe28:748, vlan1

### 注意・補足事項

■ ipv6 ospf display route single-lineコマンドを設定している場合は、各経路エントリーが1行で表示される。

### 関連コマンド

ipv6 ospf display route single-line（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 ospf database（非特権EXECモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）
show ipv6 route summary（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC