[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# secure trustpoint

モード: LDAPサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / LDAPクライアント

`(config-ldap-server)# secure trustpoint NAME`

`(config-ldap-server)# no secure trustpoint`

対象LDAPサーバーにセキュアモード（TLS）で接続する場合に使用するトラストポイントを指定する。
no形式で実行した場合はトラストポイントの指定を削除する。
初期状態は未設定。
トラストポイントにはLDAPサーバーの証明書を検証可能なCA証明書が格納されている必要がある。

### パラメーター

`NAME` | トラストポイント名

### コマンドツリー

    ldap-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- secure trustpoint（LDAPサーバーモード）

### 関連コマンド

secure cipher（LDAPサーバーモード）
secure mode（LDAPサーバーモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC