[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# 2fa max-skew

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / 2要素認証

`(config)# 2fa max-skew <120-3000>`

`(config)# no 2fa max-skew`

2要素認証（TOTP）の時刻ずれ補正機能（2fa skew-adjustコマンド）において、前後方向にどの程度のずれまでを検出/補正の対象とするかを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1500タイムステップ。
1タイムステップ（認証コードの有効期間）は30秒なので、1500タイムステップは12時間30分に相当する。

### パラメーター

`<120-3000>` | 前後方向に対して許容する時刻ずれの最大値。タイムステップ（1タイムステップは30秒）で指定する。初期値は1500

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- 2fa max-skew（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

2fa reset skew（特権EXECモード）
2fa skew-adjust（グローバルコンフィグモード）
service 2fa（グローバルコンフィグモード）
show 2fa（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC