[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# l2tp peer-address static

モード: PPPoE ACモード
カテゴリー: PPP / PPPoE AC

`(config-pppoe-ac)# l2tp peer-address static {A.B.C.D|HOSTNAME}`

`(config-pppoe-ac)# no l2tp peer-address`

対象PPPoE ACサービスにおいて、クライアントから受け取ったPPPパケットの転送先となるL2TPサーバー（LNS）を指定する。
no形式で実行した場合はL2TPサーバーの指定を削除する。
本コマンドではL2TPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を直接設定する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | L2TPサーバーのIPアドレス
`HOSTNAME` | L2TPサーバーのホスト名

### 使用例

■ L2TPサーバー（LNS）のIPアドレスを直接指定する。

    awplus(config-pppoe-ac)# l2tp peer-address static 10.10.10.5 ↓

### コマンドツリー

    pppoe-ac (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- l2tp peer-address static（PPPoE ACモード）

### 関連コマンド

destination l2tp（PPPoE ACモード）
l2tp peer-address dns-lookup（PPPoE ACモード）
l2tp peer-address radius-lookup（PPPoE ACモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC