[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# venue name lang name

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# venue name <1-10> lang LANG-CODE name NAME`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no venue name <1-10>`

サービスを提供している施設の名前を言語コードを含めて指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

### パラメーター

`<1-10>` | 施設名の識別子
`LANG-CODE` | 2文字または3文字の言語コード（ISO-639）で指定（例：eng）
NAME | サービスを提供している施設の名前。最大文字数は251文字、使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! " # $ % & ' ( ) * + , - . / | ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~）。 |  |  |

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
        |
        +- venue name lang name（802.11uモード）

### 関連コマンド

venue group（802.11uモード）
venue type（802.11uモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC