[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# cb-proxy-arp enable

モード: APプロファイル・CBモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

`(config-wireless-ap-prof-cb)# [no] cb-proxy-arp enable`

対象チャンネルブランケットでプロキシーARPを有効にする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本設定はAT-TQ6702 GEN2、AT-TQ6602 GEN2のバージョン8.0.2-1.1以降、AT-TQ6602のバージョン7.0.1-1.1以降、AT-TQ5403/AT-TQ5403eのバージョン6.0.1-6.1以降に対してのみサポート。

### コマンドツリー

    channel-blanket (APプロファイルモード)
        |
        +- cb-proxy-arp enable（APプロファイル・CBモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC