[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# 設定例集#74: ネットワークマップ

構成
事前準備
ルーターの準備（必須）
APの準備（使用する場合は必須）
設定
無線LANコントローラー機能の設定（任意）
AMFネットワークの設定（任意）
ネットワークマップの利用
トポロジーマップ
ヒートマップ

ネットワークマップは本製品のAMFマスター機能や無線LANコントローラー機能の管理下にある端末をGUI上で可視化する機能です。
AMFネットワークのメンバーの接続状態や、無線LANアクセスポイント（以下AP）の配置・電波状況をGUI上で確認することができます。
ネットワークマップを利用するには、無線LANコントローラー機能かAMFマスター機能のいずれか、または両方の設定が必要となります。

> Note

> > ファームウェアバージョン5.4.9-0.1以降では、ネットワークマップ（トポロジーマップ）を利用する目的に限り、AT-AR3050Sでも下記のAMFマスター用コマンドを実行可能です。
> > - atmf master
> > - atmf topology-gui enable
> > 本設定例では、便宜上これらのコマンドを設定したAT-AR3050Sも「AMFマスター」という言葉で表しますが、AT-AR3050Sは通常のAMFマスターとしての動作はサポートしておりませんのでご注意ください。
> > また、ネットワークマップ機能を利用するために必要なAMF設定については、下記の「AMFネットワークの設定（任意）」をご参照ください。

本設定例では、「設定例集」/「無線LANコントローラー（GUI編）」と同じ構成でネットワークマップを利用する例を紹介します。
ネットワークマップの詳細については「Web GUI」/「Vista Manager mini - ネットワークマップ」をご参照ください。

## 構成

本項で使用するネットワーク構成は下記のとおりです。

## 事前準備

### ルーターの準備（必須）

本製品のWeb GUIにアクセスするため、本製品に対してIPアドレスの設定とWebサーバーの有効化を行います。

1. LAN側インターフェースにIPアドレスを設定し、Webサーバー機能を有効化します。

       awplus(config)# interface vlan1 ↓
       awplus(config-if)# ip address 192.168.1.1/24 ↓
       awplus(config-if)# exit ↓
       awplus(config)# service http ↓

2. Webブラウザー Chrome または Firefox で「192.168.1.1」にアクセスし、管理者のユーザー名、パスワードでログインしてください。

   > Note

   > > ネットワークマップ機能をサポートしているファームウェア、GUIファイルは以下のとおりです。

   > > ARシリーズ F/W | v5.4.8-2.3 以降
   > > GUI ファイル | arc-gui_548_10 以降

   > > また、AR3050S上でAMFネットワークトポロジーの表示をサポートしているファームウェア、GUIファイルは以下のとおりです。

   > > ARシリーズ F/W | v5.4.9-0.1 以降
   > > GUI ファイル | arc-gui_549_01 以降

### APの準備（使用する場合は必須）

APを利用する場合は、同一構成での設定例が「設定例集」/「無線LANコントローラー（GUI編）」にありますので事前に設定してください。

## 設定

### 無線LANコントローラー機能の設定（任意）

無線LANコントローラー機能の設定を行うことで、管理下の無線APをネットワークマップに表示することができるようになります。
APの準備や無線LANコントローラーの設定については、同一構成での設定例が「設定例集」/「無線LANコントローラー（GUI編）」にありますので、そちらをご参照ください。

### AMFネットワークの設定（任意）

AMFマスターとなっている機種では管理下のAMFメンバーをネットワークマップに表示することができます。AMFの設定はCLIから行います。

1. AMFマスター（本製品）に下記設定を行います。
   - ホスト名の設定（hostname）
   - AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
   - AMFリンクの設定（switchport atmf-link）
   - AMFマスターの設定（atmf master）
   - AMFとGUIの連携機能の有効化（atmf topology-gui enableコマンド）

       awplus(config)# hostname RT01 ↓
       RT01(config)# atmf network-name AMF001 ↓
       RT01(config)# interface port1.0.1-1.0.2 ↓
       RT01(config-if)# switchport atmf-link ↓
       RT01(config-if)# exit ↓
       RT01(config)# atmf master ↓
       RT01(config)# atmf topology-gui enable ↓

2. AMFメンバー（PoEスイッチ）に下記設定を行います。
   - ホスト名の設定（hostname）
   - AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
   - AMFリンクの設定（switchport atmf-link）
   SW01の設定:

       awplus(config)# hostname SW01 ↓
       SW01(config)# atmf network-name AMF001 ↓
       SW01(config)# interface port1.0.1 ↓
       SW01(config-if)# switchport atmf-link ↓

   SW02の設定:

       awplus(config)# hostname SW02 ↓
       SW02(config)# atmf network-name AMF001 ↓
       SW02(config)# interface port1.0.1 ↓
       SW02(config-if)# switchport atmf-link ↓

3. APがAMFゲストノード機能に対応している場合はAMFゲストノードに追加します。
   本設定は必須ではありませんが、より精密なトポロジーマップが生成されるようになります。
   本構成例ではAT-TQ2450とAT-TQ4400eをAMFゲストノードとするため、APを接続するPoEスイッチのポートにゲストノード機能の設定を行います。
   ここではAMFゲストノードの機器情報を検索する方法を手動として、APに事前に割り振ったIPアドレスを指定しています。
   SW01の設定:

       SW01(config)# interface vlan1 ↓
       SW01(config-if)# ip address 192.168.1.2/24 ↓
       SW01(config-if)# exit ↓
       SW01(config)# atmf guest-class tq_device ↓
       SW01(config-atmf-guest)# modeltype tq ↓
       SW01(config-atmf-guest)# username manager password friend ↓
       SW01(config-atmf-guest)# discovery static ↓
       SW01(config-atmf-guest)# exit ↓
       SW01(config)# interface port1.0.2 ↓
       SW01(config-if)# switchport atmf-guestlink class tq_device ip 192.168.1.230 ↓

   SW02の設定:

       SW02(config)# interface vlan1 ↓
       SW02(config-if)# ip address 192.168.1.3/24 ↓
       SW02(config-if)# exit ↓
       SW02(config)# atmf guest-class tq_device ↓
       SW02(config-atmf-guest)# modeltype tq ↓
       SW02(config-atmf-guest)# username manager password friend ↓
       SW02(config-atmf-guest)# discovery static ↓
       SW02(config-atmf-guest)# exit ↓
       SW02(config)# interface port1.0.2 ↓
       SW02(config-if)# switchport atmf-guestlink class tq_device ip 192.168.1.232 ↓

## ネットワークマップの利用

本製品のWeb GUIにログインし、左メニューから「ネットワークマップ」を選択するとネットワークマップにアクセスすることができます。
ネットワークマップにはトポロジーマップとヒートマップの二つの機能があります。

### トポロジーマップ

トポロジーマップは本製品の無線LANコントローラーの管理下にいるAPおよび本製品をAMFマスターとするAMFネットワークに所属しているメンバーをツリー状に表示する機能です。
本設定例のとおりに設定を行った場合、下図のようなトポロジーマップが表示されます。

トポロジーマップでは、AMFメンバーとAMFゲストノードは黒または緑色のリンクでツリー状に表示されます。
無線LANコントローラー機能でのみ管理されているAPは灰色のリンクで本製品直下に表示されます。
トポロジーマップの詳細な操作方法については「Web GUI」の「Vista Manager mini - ネットワークマップ」をご参照ください。

### ヒートマップ

無線LANコントローラーで管理しているAPがある場合、ヒートマップ機能を利用して本製品のWeb GUI上に各APの設置場所を記録することができます。
ここではヒートマップの作成手順の一例を紹介します。

1. トポロジーマップ下部のヒートマップ一覧にある「+」ボタンを選択するとヒートマップ編集画面が表示されます。

2. 「ヒートマップアップロード」ボタンをクリックして背景画像をアップロードします。
   スケールには画像の縦横の実環境での距離を入力します。この値はヒートマップの縮尺の計算や電波到達範囲の表示に利用されます。

3. 成功するとアップロードした画像がヒートマップに表示されます。

4. ヒートマップ上にAPを配置します。
   ヒートマップ左のアクセスポイント一覧からAP名を選択すると、ヒートマップにアイコンが追加されます。
   APのアイコンはドラッグ＆ドロップで自由に移動することができます。

5. 配置が完了したら「適用」ボタンをクリックして保存します。
   作成したヒートマップは画面下部のヒートマップ一覧に追加されます。
6. 保存されたヒートマップを開くとAPの電波到達範囲と電波強度を確認することができます。

設定は以上です。
ヒートマップの詳細な操作方法については「Web GUI」の「Vista Manager mini - ネットワークマップ」をご参照ください。

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC