[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# dpd-interval

モード: ISAKMPプロファイルモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config-isakmp-profile)# dpd-interval <10-86400>`

`(config-isakmp-profile)# no dpd-interval`

対象ISAKMPプロファイルにおけるDPD（Dead Peer Detection）キープアライブパケットの送信間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値（本コマンド未設定時の値）は30秒。

### パラメーター

`<10-86400>` | DPDキープアライブパケットの送信間隔（秒）。本コマンド未設定時は30秒

### コマンドツリー

    crypto isakmp profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dpd-interval（ISAKMPプロファイルモード）

### 関連コマンド

crypto isakmp peer（グローバルコンフィグモード）
dpd-timeout（ISAKMPプロファイルモード）
show isakmp profile（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC