[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show ipv6 protocols rip

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`> show ipv6 protocols rip`

RIPngルーティングプロセスの設定や状態に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show ipv6 protocols rip ↓
    Routing Protocol is "RIPng"
      Sending updates every 30 seconds with +/-5 seconds, next due in 7 seconds
      Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
      Outgoing update filter list for all interface is not set
      Incoming update filter list for all interface is not set
      Default redistribute metric is 1
      Redistributing: static
      Interface
        vlan10
        vlan20
        vlan30
      Routing for Networks:

### 関連コマンド

default-metric（RIPngモード）
distribute-list（RIPngモード）
ipv6 router rip（インターフェースモード）
neighbor（RIPngモード）
redistribute（RIPngモード）
timers basic（RIPngモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC