[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# limits

モード: NAT46マッピングモード
カテゴリー: IPv6 / NAT46

`(config-4to6-mapping)# limits dynamic {size <1-1000000>|age <5-10080>}`

`(config-4to6-mapping)# no limits dynamic {size|age}`

DNS64によって自動生成されるIPv6端末（レスポンダー）のNAT46アドレス変換ルール（ダイナミックマッピング）に対し、最大登録数や有効期間を設定する。
no形式で実行した場合は指定した項目に対する制限を解除する。
初期状態では最大登録数、有効期間とも制限なし。

### パラメーター

`dynamic` | ダイナミックマッピングを対象とする
`size <1-1000000>` | ダイナミックマッピングの最大登録数
`age <5-10080>` | ダイナミックマッピングの有効期間（分）

### 使用例

■ ダイナミックマッピングの最大登録数を500件、有効期間を1日（1440分）に制限する。

    awplus(config)# 4to6-mapping test ↓
    awplus(config-4to6-mapping)# limits dynamic size 500 ↓
    awplus(config-4to6-mapping)# limits dynamic age 1440 ↓

■ 最大登録数、有効期間を無制限に戻す。

    awplus(config-4to6-mapping)# no limits dynamic size  ↓
    awplus(config-4to6-mapping)# no limits dynamic age ↓

### コマンドツリー

    4to6-mapping (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- limits（NAT46マッピングモード）

### 関連コマンド

ip dns forwarding dns46（グローバルコンフィグモード）
show 4to6-mapping（特権EXECモード）
show ip dns forwarding dns46（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC