[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ip dhcp-client default-route distance

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / IPインターフェース

`(config-if)# ip dhcp-client default-route distance <1-255>`

`(config-if)# no ip dhcp-client default-route distance`

対象インターフェースで学習したDHCPに由来するデフォルト経路をIP経路表に登録するときの管理距離を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1。

### パラメーター

`<1-255>` | DHCPに由来するデフォルト経路の管理距離。初期値は1

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp-client default-route distance（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC