[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# mode

モード: Webリダイレクトモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Webリダイレクト

`(config-web-redirect)# mode {http|proxy}`

`(config-web-redirect)# no mode`

Webリダイレクト機能の動作モードを切り替える。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はhttp（HTTPリダイレクトモード）。
各モードの詳細は解説編を参照。

### パラメーター

`http` | HTTPリダイレクトモード
`proxy` | プロキシーモード

### コマンドツリー

    web-redirect (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mode（Webリダイレクトモード）

### 関連コマンド

show web-redirect（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC