[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# enable

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# [no] enable`

対象無線ネットワークでキャプティブポータル（Web認証）を有効化する。
no形式で実行した場合はキャプティブポータルを無効化する。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
        |
        +- enable（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC