[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# 設定例集#121: AT-AR4050S-5Gによるモバイルキャリア通信と有線インターネット通信のロードバランス

構成
設定開始前に
自動設定の確認と削除
システム時刻の設定
ルーターAの設定
ルーターBの設定
設定の保存
ファイアウォールログについて
ルーターAのコンフィグ
ルーターBのコンフィグ
ルーターAのトリガースクリプト
ルーターBのトリガースクリプト

拠点側にAR4050S-5Gを設置し有線インターネット接続と無線（5G）インターネット接続をし、センター・拠点間を2本のインターネットVPN回線で接続している構成です。
拠点側からのインターネット通信は基本的にはVPNを通りセンター経由で通信しますが、Office365通信はセンターを経由せず直接インターネットに通信します。
基本的には通信はtunnel0のVPN回線を用いますが、拠点側からのHTTP・HTTPS通信はSD-WANロードバランス機能を利用して2本のVPN回線の状態を監視し、状態のよいほうを選択して通信します。どちらかの回線で障害が発生した場合は、もう一方の回線を使用して通信を行います。

## 構成

| ルーターA | ルーターB
ISP-Aから提供された情報
接続用ユーザー名 | user@ispA | user@ispC
接続用パスワード | isppasswdA | isppasswdC
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1 | 10.0.0.2
ISP-Bから提供された情報
接続用ユーザー名 | user@ispB |
接続用パスワード | isppasswdB |
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.1.0.1 | 動的割り当て（DHCP）
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース(1) | eth1 | eth1
WAN側物理インターフェース(2) | eth2 | wwan0
WAN側IPアドレス(1) | 10.0.0.1/32 (ppp0) | 10.0.0.2/32 (ppp0)
WAN側IPアドレス(2) | 10.1.0.1/32 (ppp1) | 動的割り当て (wwan0)
LAN側IPアドレス(1) | 192.168.10.1/24 (vlan10) | 192.168.11.1/24 (vlan11)
LAN側IPアドレス(2) | 192.168.20.1/24 (vlan20) | 192.168.21.1/24 (vlan21)
IPsecトンネルIPアドレス(1) | 172.16.0.1/30 （tunnel0） | 172.16.0.2/30 （tunnel0）
IPsecトンネルIPアドレス(2) | 172.16.0.5/30 （tunnel1） | 172.16.0.6/30 （tunnel1）

[事前共有鍵]

- ルーターA・B間（tunnel0）: secret1
- ルーターA・B間（tunnel1）: secret2

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターAの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0とppp1を作成します。これには、encapsulation pppを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. 同様にしてWANポートeth2上にPPPoEインターフェースppp1を作成します。

       interface eth2
        encapsulation ppp 1

4. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ppp username user@ispA
        ppp password isppasswdA
        ip address 10.0.0.1/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

5. 同様にしてPPPインターフェースppp1に対し、PPPoE接続のための設定を行います。

       interface ppp1
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ppp username user@ispB
        ppp password isppasswdB
        ip address 10.1.0.1/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

6. vlan10 と vlan20 を作成します。
   VLANの詳細は「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

       vlan database
        vlan 10,20 state enable

7. スイッチポート port1.0.1 を vlan10 に割り当てます。

       interface port1.0.1
        switchport access vlan 10

8. スイッチポート port1.0.2 を vlan20 に割り当てます。

       interface port1.0.2
        switchport access vlan 20

9. vlan10にIPアドレスを設定します。これにはip addressを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan10
        ip address 192.168.10.1/24

10. 同様にしてvlan20にIPアドレスを設定します。

        interface vlan20
         ip address 192.168.20.1/24

11. ファイアウォール、NAT、ポリシーベースルーティング（PBR）のルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

        zone private
         network lan
          ip subnet 192.168.10.0/24
          ip subnet 192.168.20.0/24
         network peer
          ip subnet 192.168.11.0/24
          ip subnet 192.168.21.0/24
         network tunnel
          ip subnet 172.16.0.0/30
          ip subnet 172.16.0.4/30

12. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp1
          host ppp0
           ip address 10.0.0.1
          host ppp1
           ip address 10.1.0.1

13. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    ESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

14. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         dport 500

15. NAT-Traversalパケットを表すカスタムアプリケーション「nat-t」を定義します。

        application nat-t
         protocol udp
         dport 4500

16. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 30 - 本製品のWAN側インターフェース(ppp0)から外部への通信を許可します
    ・rule 40 - 本製品のWAN側インターフェース(ppp1)から外部への通信を許可します
    ・rule 50 - 外部から本製品のWAN側インターフェース(ppp0)へのISAKMPパケットを許可します
    ・rule 60 - 外部から本製品のWAN側インターフェース(ppp1)へのISAKMPパケットを許可します
    ・rule 70 - 外部から本製品のWAN側インターフェース(ppp0)へのIPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 80 - 外部から本製品のWAN側インターフェース(ppp1)へのIPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 90 - 外部から本製品のWAN側インターフェース(ppp1)へのNAT-Traversalパケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private no-state-enforcement
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit any from public.wan.ppp0 to public
         rule 40 permit any from public.wan.ppp1 to public
         rule 50 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 60 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp1
         rule 70 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 80 permit esp from public.wan to public.wan.ppp1
         rule 90 permit nat-t from public.wan to public.wan.ppp1
         protect

17. NAT機能の設定を行います。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部のコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるようにします
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

18. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyを使います。

        crypto isakmp key secret1 address 10.0.0.2
        crypto isakmp key secret2 hostname RouterB

19. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         mtu 1300
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.1/30
         ip tcp adjust-mss 1260

20. 同様にしてIPsecトンネルインターフェースtunnel1を作成します。

        interface tunnel1
         mtu 1300
         tunnel source ppp1
         tunnel destination dynamic
         tunnel remote name RouterB
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.5/30
         ip tcp adjust-mss 1260

21. ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由での対向ルーターへの接続性を監視するPingポーリング「1」を作成します。
    これには、ping-poll、ip、source-ip、normal-interval、up-count、sample-size、activeの各コマンドを使います。
    Pingポーリングの詳細は「IP付加機能」/「Pingポーリング」をご覧ください。

        ping-poll 1
         ip 172.16.0.2
         source-ip 172.16.0.1
         normal-interval 10
         up-count 5
         sample-size 10
         active

22. Pingポーリングトリガーを作成します。
    これには、trigger、type ping-poll、scriptの各コマンドを使います。
    ・trigger 1 - ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由での対向ルーターへの接続性が失われた場合に、ISP-B側VPN回線（tunnel1）経由のルートに切り替えるtunnel0_down_01.scpスクリプトを実行する
    ・trigger 2 - ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由での対向ルーターへの接続性が回復した場合に、ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由のルートに切り替えるtunnel0_up_01.scpスクリプトを実行する
    トリガースクリプトの具体的内容は「トリガースクリプト」を、トリガーの詳細は「運用・管理」/「トリガー」をご覧ください。

        trigger 1
         type ping-poll 1 down
         script 1 tunnel0_down_01.scp
        trigger 2
         type ping-poll 1 up
         script 1 tunnel0_up_01.scp

23. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeを使います。
    ・デフォルト経路をPPPインターフェースppp0経由で接続します
    ・ISP-A側の対向ルーターB（10.0.0.2）には ppp0 経由で接続します
    ・拠点側のvlan11（192.168.11.0/24）には通常 ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由で通信します
    ・拠点側のvlan21（192.168.21.0/24）には通常 ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由で通信します
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 10.0.0.2/32 ppp0
        ip route 192.168.11.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.11.0/24 null 254
        ip route 192.168.21.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.21.0/24 null 254

24. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

25. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターBの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ppp username user@ispC
        ppp password isppasswdC
        ip address 10.0.0.2/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. 内蔵ワイヤレスWANモジュールの接続先情報（APN）を登録します。これには、apn(wwan)、name、carrierの各コマンドを使います。
   ワイヤレスWANインターフェースの詳細は「インターフェース」/「ワイヤレスWAN」をご覧ください。

       apn spmode
        name spmode.ne.jp
        carrier docomo

5. SIM1スロットに装着したSIMカードを有効にします。これには、sim enableを使います。

       sim enable sim1

6. ワイヤレスWANインターフェースwwan0の設定を行います。DHCPに由来するデフォルト経路の管理距離を設定します。これにはip dhcp-client default-route distanceを使います。また、スロットとAPNを指定することで、IPアドレスは自動的に取得されます。これにはapn(wwan)を使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface wwan0
        ip dhcp-client default-route distance 100
        apn sim1 spmode

7. vlan11 と vlan21 を作成します。
   VLANの詳細は「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

       vlan database
        vlan 11,21 state enable

8. スイッチポート port1.0.1 を vlan11 に割り当てます。

       interface port1.0.1
        switchport access vlan 11

9. スイッチポート port1.0.2 を vlan21 に割り当てます。

       interface port1.0.2
        switchport access vlan 21

10. vlan11にIPアドレスを設定します。これにはip addressを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface vlan11
         ip address 192.168.11.1/24

11. 同様にしてvlan21にIPアドレスを設定します。

        interface vlan21
         ip address 192.168.21.1/24

12. ファイアウォール、NAT、ポリシーベースルーティング（PBR）のルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

        zone private
         network lan
          ip subnet 192.168.11.0/24
          ip subnet 192.168.21.0/24
         network peer
          ip subnet 192.168.10.0/24
          ip subnet 192.168.20.0/24
         network tunnel
          ip subnet 172.16.0.0/30
          ip subnet 172.16.0.4/30
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel1

13. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface wwan0
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address 10.0.0.2
          host wwan0
           ip address dynamic interface wwan0

14. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    ESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

15. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         dport 500

16. アプリケーションコントロール（DPI）およびDPI学習機能の設定を行います。
    これには、dpi、provider、learning、enableの各コマンドを使います。
    アプリケーションコントロール（DPI）の詳細は「UTM」/「アプリケーションコントロール（DPI）」をご覧ください。

        dpi
         provider procera
         counters detailed
         learning
         enable

17. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 30 - 本製品のWAN側インターフェース(ppp0)から外部への通信を許可します
    ・rule 40 - 本製品のWAN側インターフェース(wwan0)から外部への通信を許可します
    ・rule 50 - 外部から本製品のWAN側インターフェース(ppp0)へのISAKMPパケットを許可します
    ・rule 60 - 外部から本製品のWAN側インターフェース(wwan0)へのISAKMPパケットを許可します
    ・rule 70 - 外部から本製品のWAN側インターフェース(ppp0)へのIPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 80 - 外部から本製品のWAN側インターフェース(wwan0)へのIPsec（ESP）パケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private no-state-enforcement
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit any from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit any from public.wan.wwan0 to public.wan
         rule 50 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 60 permit isakmp from public.wan to public.wan.wwan0
         rule 70 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 80 permit esp from public.wan to public.wan.wwan0
         protect

18. NAT機能の設定を行います。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部のコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるようにします
    ・rule 20 - 内部のコンピューターからのDNS通信にダイナミックENATが適用されるようにします。
    ・rule 30, 40 - 内部のコンピューターからOffice365への通信にダイナミックENATが適用されるようにします。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         rule 20 masq dns from private to private.tunnel
         rule 30 masq office from private to private.tunnel
         rule 40 masq micrsoft from private to private.tunnel
         enable

19. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret1 address 10.0.0.1
        crypto isakmp key secret2 address 10.1.0.1

20. ここから、SD-WANロードバランス機能において、VPN回線の状況を調べるために使うリンク監視機能の設定を行います。
    最初にISP-A側（tunnel0側）のVPN回線用にリンク監視プローブ「PROBE1」を作成します。linkmon probeでプローブを作成し、以下の各パラメーターを設定します。
    ・調査パケットの送信先（destination）
    ・調査パケットの送出インターフェース（egress interface）
    ・調査パケットの始点アドレス（source）
    ・調査パケットの送信間隔（intervalコマンド）
    ・リンク監視プローブの有効化（enable）
    リンク監視機能の詳細は「トラフィック制御」/「SD-WANロードバランス」をご覧ください。

        linkmon probe name PROBE1 type icmp-ping
         destination 172.16.0.1
         egress interface tunnel0
         source 172.16.0.2
         interval 1000
         enable

21. 同様にして、ISP-B側（tunnel1側）のVPN回線用にリンク監視プローブ「PROBE2」を作成します。

        linkmon probe name PROBE2 type icmp-ping
         destination 172.16.0.5
         egress interface tunnel1
         source 172.16.0.6
         interval 1000
         enable

22. ロードバランス対象のVPN回線（ネクストホップ）をリンク監視グループ「tunnelgroup」に束ねます。これには、linkmon group、member、load-balancingの各コマンドを使います。

        linkmon group tunnelgroup
         member 10 destination 172.16.0.1 probe PROBE1
         member 20 destination 172.16.0.5 probe PROBE2
         load-balancing

23. 各VPN回線の状況を判断するための基準をリンク性能プロファイル「tunnelquality」として作成します。これには、linkmon profile、consecutive-probe-loss bad-when、consecutive-probe-loss good-when、consecutive-probe-loss unreachable-whenの各コマンドを使います。

        linkmon profile tunnelquality
         consecutive-probe-loss bad-when 5
         consecutive-probe-loss good-when 2
         consecutive-probe-loss unreachable-when 15

24. ポリシーベースルーティングを有効化し、ルールを設定します。
    これには、policy-based-routing、application-decision、policy-based-routing enable、ip policy-routeの各コマンドを使います。
    ・ip policy-route 10,20 - LAN側からOffice 365 へのトラフィックを ppp0とwwan0 経由で転送するよう設定します。
    ・ip policy-route 30 - LAN側からのDNSトラフィックを ppp0とwwan0 経由で転送する
    ・ip policy-route 40 - LAN側からのHTTPトラフィックをリンク監視グループ「tunnelgroup」とリンク性能プロファイル「tunnelquality」にもとづき転送する
    ・ip policy-route 50 - LAN側からのHTTPSトラフィックをリンク監視グループ「tunnelgroup」とリンク性能プロファイル「tunnelquality」にもとづき転送する
    ポリシーベースルーティングの詳細は「トラフィック制御」/「ポリシーベースルーティング」をご覧ください。

        policy-based-routing
         application-decision once-only
         ip policy-route 10 match office to private.tunnel nexthop ppp0 wwan0
         ip policy-route 20 match micrsoft to private.tunnel nexthop ppp0 wwan0
         ip policy-route 30 match dns to private.tunnel nexthop ppp0 wwan0
         ip policy-route 40 match http from private.lan to private.tunnel linkmon-group tunnelgroup linkmon-profile tunnelquality
         ip policy-route 50 match https from private.lan to private.tunnel linkmon-group tunnelgroup linkmon-profile tunnelquality
         policy-based-routing enable

25. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースで受信したパケットに対してUTM機能の直接処理を有効に設定（tunnel inline-processing）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         mtu 1300
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel protection ipsec
         tunnel inline-processing
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.2/30
         ip tcp adjust-mss 1260

26. 同様にしてIPsecトンネルインターフェースtunnel1を作成します。

        interface tunnel1
         mtu 1300
         tunnel source wwan0
         tunnel destination 10.1.0.1
         tunnel local name RouterB
         tunnel protection ipsec
         tunnel inline-processing
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.6/30
         ip tcp adjust-mss 1260

27. DNSリレー機能の転送先DNSサーバーアドレスを手動設定します。これには、ip name-serverを使います。
    また、ip name-server preferred-orderにより、手動設定したDNSサーバーを動的に学習したDNSサーバーよりも優先するよう設定します。

        ip name-server preferred-order static
        ip name-server 8.8.8.8
        ip name-server 8.8.4.4

28. LAN側ネットワークに接続されているコンピューターのためにDHCPサーバー機能の設定を行います。
    DHCPサーバー機能の詳細は「IP付加機能」/「DHCPサーバー」をご覧ください。
    これには、ip dhcp poolでDHCPプールを作成し、以下の情報を設定します。
    ・サブネット（network）
    ・リースするIPアドレス（range）
    ・DNSサーバーアドレス（dns-server）
    ・デフォルトゲートウェイ（default-router）
    ・リース時間（lease）
    ・サブネットマスク（subnet-mask）

        ip dhcp pool pool11
         network 192.168.11.0 255.255.255.0
         range 192.168.11.201 192.168.11.250
         dns-server 192.168.11.1
         default-router 192.168.11.1
         lease 0 2 0
         subnet-mask 255.255.255.0

29. 同様にしてDHCPプールpool21を作成します。

        ip dhcp pool pool21
         network 192.168.21.0 255.255.255.0
         range 192.168.21.201 192.168.21.250
         dns-server 192.168.21.1
         default-router 192.168.21.1
         lease 0 2 0
         subnet-mask 255.255.255.0

30. DHCPサーバーを有効化します。これには、service dhcp-serverを使います。

        service dhcp-server

31. ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由での対向ルーターへの接続性を監視するPingポーリング「1」を作成します。
    これには、ping-poll、ip、source-ip、normal-interval、up-count、sample-size、activeの各コマンドを使います。
    Pingポーリングの詳細は「IP付加機能」/「Pingポーリング」をご覧ください。

        ping-poll 1
         ip 172.16.0.1
         source-ip 172.16.0.2
         normal-interval 10
         up-count 5
         sample-size 10
         active

32. Pingポーリングトリガーを作成します。
    これには、trigger、type ping-poll、scriptの各コマンドを使います。
    ・trigger 1 - ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由での対向ルーターへの接続性が失われた場合に、ISP-B側VPN回線（tunnel1）経由のルートに切り替えるtunnel0_down_01.scpスクリプトを実行する
    ・trigger 2 - ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由での対向ルーターへの接続性が回復した場合に、ISP-A側VPN回線（tunnel0）経由のルートに切り替えるtunnel0_up_01.scpスクリプトを実行する
    トリガースクリプトの具体的内容は「トリガースクリプト」を、トリガーの詳細は「運用・管理」/「トリガー」をご覧ください。

        trigger 1
         type ping-poll 1 down
         script 1 tunnel0_down_01.scp
        trigger 2
         type ping-poll 1 up
         script 1 tunnel0_up_01.scp

33. デフォルト経路とルーターAのWAN側インターフェースへの経路をスタティックに設定します。
    これにはip routeを使います。
    ただし、ルーター間のVPN接続が有効になるまでは、ルーターA経由となるデフォルト経路は使用できないように設定します。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 tunnel0
        ip route 0.0.0.0/0 null 254
        ip route 10.0.0.1/32 ppp0
        ip route 10.1.0.1/32 wwan0

34. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

35. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write file、write memoryでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## ルーターAのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface eth2
     encapsulation ppp 1
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ppp username user@ispA
     ppp password isppasswdA
     ip address 10.0.0.1/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface ppp1
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ppp username user@ispB
     ppp password isppasswdB
     ip address 10.1.0.1/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    vlan database
     vlan 10,20 state enable
    !
    interface port1.0.1
     switchport access vlan 10
    !
    interface port1.0.2
     switchport access vlan 20
    !
    interface vlan10
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    interface vlan20
     ip address 192.168.20.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.20.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.11.0/24
      ip subnet 192.168.21.0/24
     network tunnel
      ip subnet 172.16.0.0/30
      ip subnet 172.16.0.4/30
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp1
      host ppp0
       ip address 10.0.0.1
      host ppp1
       ip address 10.1.0.1
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    application nat-t
     protocol udp
     dport 4500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private no-state-enforcement
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit any from public.wan.ppp0 to public
     rule 40 permit any from public.wan.ppp1 to public
     rule 50 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 60 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp1
     rule 70 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 80 permit esp from public.wan to public.wan.ppp1
     rule 90 permit nat-t from public.wan to public.wan.ppp1
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret1 address 10.0.0.2
    crypto isakmp key secret2 hostname RouterB
    !
    interface tunnel0
     mtu 1300
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.1/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    interface tunnel1
     mtu 1300
     tunnel source ppp1
     tunnel destination dynamic
     tunnel remote name RouterB
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.5/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ping-poll 1
     ip 172.16.0.2
     source-ip 172.16.0.1
     normal-interval 10
     up-count 5
     sample-size 10
     active
    !
    trigger 1
     type ping-poll 1 down
     script 1 tunnel0_down_01.scp
    trigger 2
     type ping-poll 1 up
     script 1 tunnel0_up_01.scp
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 10.0.0.2/32 ppp0
    ip route 192.168.11.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.11.0/24 null 254
    ip route 192.168.21.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.21.0/24 null 254
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## ルーターBのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user@ispC
     ppp password isppasswdC
     ip address 10.0.0.2/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    apn spmode
     name spmode.ne.jp
     carrier docomo
    !
    sim enable sim1
    !
    interface wwan0
     ip dhcp-client default-route distance 100
     apn sim1 spmode
    !
    vlan database
     vlan 11,21 state enable
    !
    interface port1.0.1
     switchport access vlan 11
    !
    interface port1.0.2
     switchport access vlan 21
    !
    interface vlan11
     ip address 192.168.11.1/24
    !
    interface vlan21
     ip address 192.168.21.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.11.0/24
      ip subnet 192.168.21.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.20.0/24
     network tunnel
      ip subnet 172.16.0.0/30
      ip subnet 172.16.0.4/30
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel1
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface wwan0
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.2
      host wwan0
       ip address dynamic interface wwan0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    dpi
     provider procera
     counters detailed
     learning
     enable
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private no-state-enforcement
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit any from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit any from public.wan.wwan0 to public.wan
     rule 50 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 60 permit isakmp from public.wan to public.wan.wwan0
     rule 70 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 80 permit esp from public.wan to public.wan.wwan0
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     rule 20 masq dns from private to private.tunnel
     rule 30 masq office from private to private.tunnel
     rule 40 masq micrsoft from private to private.tunnel
     enable
    !
    crypto isakmp key secret1 address 10.0.0.1
    crypto isakmp key secret2 address 10.1.0.1
    !
    linkmon probe name PROBE1 type icmp-ping
     destination 172.16.0.1
     egress interface tunnel0
     source 172.16.0.2
     interval 1000
     enable
    !
    linkmon probe name PROBE2 type icmp-ping
     destination 172.16.0.5
     egress interface tunnel1
     source 172.16.0.6
     interval 1000
     enable
    !
    linkmon group tunnelgroup
     member 10 destination 172.16.0.1 probe PROBE1
     member 20 destination 172.16.0.5 probe PROBE2
     load-balancing
    !
    linkmon profile tunnelquality
     consecutive-probe-loss bad-when 5
     consecutive-probe-loss good-when 2
     consecutive-probe-loss unreachable-when 15
    !
    policy-based-routing
     application-decision once-only
     ip policy-route 10 match office to private.tunnel nexthop ppp0 wwan0
     ip policy-route 20 match micrsoft to private.tunnel nexthop ppp0 wwan0
     ip policy-route 30 match dns to private.tunnel nexthop ppp0 wwan0
     ip policy-route 40 match http from private.lan to private.tunnel linkmon-group tunnelgroup linkmon-profile tunnelquality
     ip policy-route 50 match https from private.lan to private.tunnel linkmon-group tunnelgroup linkmon-profile tunnelquality
     policy-based-routing enable
    !
    interface tunnel0
     mtu 1300
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel protection ipsec
     tunnel inline-processing
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.2/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    interface tunnel1
     mtu 1300
     tunnel source wwan0
     tunnel destination 10.1.0.1
     tunnel local name RouterB
     tunnel protection ipsec
     tunnel inline-processing
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.6/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ip name-server preferred-order static
    ip name-server 8.8.8.8
    ip name-server 8.8.4.4
    !
    ip dhcp pool pool11
     network 192.168.11.0 255.255.255.0
     range 192.168.11.201 192.168.11.250
     dns-server 192.168.11.1
     default-router 192.168.11.1
     lease 0 2 0
     subnet-mask 255.255.255.0
    !
    ip dhcp pool pool21
     network 192.168.21.0 255.255.255.0
     range 192.168.21.201 192.168.21.250
     dns-server 192.168.21.1
     default-router 192.168.21.1
     lease 0 2 0
     subnet-mask 255.255.255.0
    !
    service dhcp-server
    !
    ping-poll 1
     ip 172.16.0.1
     source-ip 172.16.0.2
     normal-interval 10
     up-count 5
     sample-size 10
     active
    !
    trigger 1
     type ping-poll 1 down
     script 1 tunnel0_down_01.scp
    trigger 2
     type ping-poll 1 up
     script 1 tunnel0_up_01.scp
    !
    ip route 0.0.0.0/0 tunnel0
    ip route 0.0.0.0/0 null 254
    ip route 10.0.0.1/32 ppp0
    ip route 10.1.0.1/32 wwan0
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## ルーターAのトリガースクリプト

■ tunnel0_down_01.scp

    enable
    configure terminal
    no ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    no ip route 192.168.11.0/24 tunnel0
    no ip route 192.168.21.0/24 tunnel0
    ip route 0.0.0.0/0 ppp1
    ip route 192.168.11.0/24 tunnel1
    ip route 192.168.21.0/24 tunnel1
    end

■ tunnel0_up_01.scp

    enable
    configure terminal
    no ip route 0.0.0.0/0 ppp1
    no ip route 192.168.11.0/24 tunnel1
    no ip route 192.168.21.0/24 tunnel1
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.11.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.21.0/24 tunnel0
    end

## ルーターBのトリガースクリプト

■ tunnel0_down_01.scp

    enable
    configure terminal
    no ip route 0.0.0.0/0 tunnel0
    ip route 0.0.0.0/0 tunnel1
    end

■ tunnel0_up_01.scp

    enable
    configure terminal
    no ip route 0.0.0.0/0 tunnel1
    ip route 0.0.0.0/0 tunnel0
    end

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC