[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# protection remote-name

モード: L2TPトンネルモード
カテゴリー: VPN / L2TPv2

`(config-l2tp-tunnel)# protection remote-name IDSTRING`

`(config-l2tp-tunnel)# no protection remote-name`

対象L2TPトンネルでIPsecによる保護（tunnel protection ipsec）を使用する場合、ISAKMPネゴシエーション時に対向装置から受け取ることを期待するIDペイロードの内容（対向装置ID）を指定する。
no形式で実行した場合は対向装置IDの指定を削除する。
初期状態では対向装置IDは未指定。この場合、対向装置から受信したISAKMPパケットの始点アドレスを対向装置IDとして期待する。

### パラメーター

`IDSTRING` | IDペイロードに格納されていることを期待する対向装置ID。次のいずれかの形式で指定する
| `HOSTNAME` | ドメイン名（例：bar.example.com）
| `USER@HOSTNAME` | ユーザー名付きドメイン名（例：beta@bar.example.com）

### コマンドツリー

    l2tp tunnel (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- protection remote-name（L2TPトンネルモード）

### 関連コマンド

crypto isakmp key（グローバルコンフィグモード）
crypto isakmp peer（グローバルコンフィグモード）
protection ipsec（L2TPトンネルモード）
protection local-name（L2TPトンネルモード）
show interface（非特権EXECモード）
show l2tp tunnel（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC