[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# l2tp peer-address radius-lookup

モード: PPPoE ACモード
カテゴリー: PPP / PPPoE AC

`(config-pppoe-ac)# l2tp peer-address radius-lookup group NAME`

`(config-pppoe-ac)# no l2tp peer-address`

対象PPPoE ACサービスにおいて、クライアントから受け取ったPPPパケットの転送先となるL2TPサーバー（LNS）を指定する。
no形式で実行した場合はL2TPサーバーの指定を削除する。
本コマンドを設定した場合は、クライアントが接続してきたときにユーザー名のドメイン部分をユーザー名、固定文字列「password」をパスワードとしてRADIUSサーバーに認証要求（Access-Request）を送信し、返送された認証成功（Access-Accept）パケットのFramed-IP-AddressからL2TPサーバーのIPアドレスを取得する。

### パラメーター

`group NAME` | 認証サーバーグループ名

### 使用例

■ L2TPサーバー（LNS）アドレスをRADIUSサーバーへの問い合わせによって取得するよう設定する。問い合わせ先のRADIUSサーバーには認証サーバーグループgroup1で定義された192.168.1.10を使う。

    awplus(config)# radius-server host 192.168.1.10 key mysecret ↓
    awplus(config)# aaa group server radius group1 ↓
    awplus(config-sg)# server 192.168.1.10 ↓
    awplus(config-sg)# exit ↓
    awplus(config)# pppoe-ac ac1 ↓
    ...
    awplus(config-pppoe-ac)# l2tp peer-address radius-lookup group group1 ↓

### コマンドツリー

    pppoe-ac (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- l2tp peer-address radius-lookup（PPPoE ACモード）

### 関連コマンド

aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）
destination l2tp（PPPoE ACモード）
l2tp peer-address dns-lookup（PPPoE ACモード）
l2tp peer-address static（PPPoE ACモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
server（サーバーグループモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC