[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# osu-providers nai

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# osu-providers nai NAI`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no osu-providers nai`

OSUプロバイダーNAI（Network Access Identifier：ネットワークアクセス識別子）を設定する。
no形式で実行した場合は、設定を削除する。
初期設定は設定なし。

### パラメーター

`NAI` | 標準の構文は「user@realm」。最大長は253文字

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
        |
        +- osu-providers nai（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

osu status enable（Hotspot2.0モード）
osu ssid（Hotspot2.0モード）
osu-providers server-uri（Hotspot2.0モード）
osu-providers friendly-name lang name（Hotspot2.0モード）
osu-providers method-list（Hotspot2.0モード）
osu-providers service-desc lang desc（Hotspot2.0モード）
osu-providers icon lang file（Hotspot2.0モード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC