[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# service netconf

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / NETCONF

`(config)# [no] service netconf`

NETCONFを有効にする。
no形式で実行した場合はNETCONFを無効にする。
初期状態は無効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service netconf（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

username（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC