[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# aes-key

モード: WPAパーソナル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# aes-key [encrypted] VALUE`

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# no aes-key`

高速ローミングにおいて、AP間でPMK-R1をやり取りするときの暗号化に用いるAESキーを設定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻す。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`encrypted` | VALUEで指定した文字列がすでに暗号化されていることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`VALUE` | AESキー。32桁の16進数（0～9、A～F、a～f）で指定する。大文字小文字は区別しない

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APに対してのみ有効。その他のAT-TQシリーズに対しては意味を持たない。

- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-0.1以降
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e
- AT-TQ1402、AT-TQm1402

■ 本設定は、高速ローミングを利用する場合の必須項目。IEEE 802.11kまたはIEEE 802.11vを利用し高速移行（IEEE 802.11r）を利用しない場合でも、必ず設定すること。

### コマンドツリー

    security mode wpa-personal (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- aes-key（WPAパーソナル設定モード）

### 関連コマンド

fast-transition enable（WPAパーソナル設定モード）
mobility-domain（WPAパーソナル設定モード）
over-the-ds enable（WPAパーソナル設定モード）
r0-key-lifetime（WPAパーソナル設定モード）
radio-resource-management enable（WPAパーソナル設定モード）
wireless-network-management enable（WPAパーソナル設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC