[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# protect

モード: URLフィルターモード
カテゴリー: UTM / URLフィルター

`(config-url-filter)# [no] protect`

URLフィルター（URLブラックリスト）機能を有効化する。
no形式で実行した場合はURLフィルター機能を無効化する。
初期設定は無効。
URLフィルター機能を有効化すると、URLフィルターエンジンがHTTP/HTTPSトラフィックの監視を始め、アクセス先URLがブラックリスト（blacklistコマンドで指定）にマッチした場合は破棄するようになる。
ホワイトリスト（whitelistコマンドで指定）で例外的に許可するURLを指定することも可能。

### 使用例

■ URLフィルター機能を有効化する。

    awplus(config)# url-filter ↓
    awplus(config-url-filter)# protect ↓

■ URLフィルター機能を無効化する。

    awplus(config)# url-filter ↓
    awplus(config-url-filter)# no protect ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能を有効または無効にすると、Ethernetインターフェース（ethX）がいったんリンクダウンし、その後すぐにリンクアップする。

### コマンドツリー

    url-filter (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- protect（URLフィルターモード）

### 関連コマンド

blacklist（URLフィルターモード）
show url-filter（特権EXECモード）
whitelist（URLフィルターモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC