[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# auth-mac reauth-relearning

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth-mac reauth-relearning`

対象スイッチポートでMACベース認証（ポート認証）を行うとき、再認証時にSupplicantのMACアドレスをいったんFDBから削除し、再認証とともに再学習するよう設定する。
no形式で実行した場合はMACアドレスを削除せず再認証だけを行う。
初期設定では削除しない。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth-mac reauth-relearning（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth reauthentication（インターフェースモード）
auth timeout reauth-period（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC