[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show 5g apn-profiles

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ワイヤレスWAN

`> show 5g apn-profiles`

APNプロファイルの一覧を表示する。

### 使用例

    awplus> show 5g apn-profiles  ↓
    APN Profiles

    No.  Profile       Parameter       Configuration
    --------------------------------------------------------------------------------
    1    spmode        APN Name        spmode.ne.jp
    1    spmode        User Name       Not Set
    1    spmode        Password        Not Set
    1    spmode        Authentication  Not Set
    1    spmode        PDP Type        ipv4v6
    1    spmode        Carrier         Not Set
    1    spmode        Transmit Mode   LTE and NR5G only (4g-5g)
    1    spmode        Config Error    No

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。

### 関連コマンド

apn(wwan)（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC