[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# domain-name

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# domain-name DOMAINNAME`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no domain-name`

証明書に使用されているドメイン名を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

### パラメーター

`DOMAINNAME` | ドメイン名。最大254文字までで、複数指定する場合はカンマ区切りで最大10個まで設定可能

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
        |
        +- domain-name（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
dot11u（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC